2019-09-25

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Information gällande brand- och utrymningssäkerhet för restaurangverksamhet i samband med ansökan om serveringstillstånd för alkohol |
|  |

Räddningstjänsten, RSG, utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Lokalen ska bedömas lämplig ur brand-och utrymningsperspektiv.

Vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol ska brandskyddet verifieras för lokalen, av ägaren. Om brandskyddet är oförändrat och det finns dokumentation upprättad sedan tidigare, ska föregående nyttjanderättshavare bistå med denna.

För att RSG ska kunna yttra sig avseende lokalernas lämplighet ur brand- och utrymningsperspektiv, krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Det kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation.

Beroende på hur stor eller komplicerad lokalens utformning är, ska man utifrån det anpassa ett skäligt brandskydd med ett tillhörande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för sin verksamhet.

Räddningstjänsten rekommenderar att man tar hjälp av en sakkunnig inom området brand, för att säkerställa att underlaget blir anpassat efter regelverk och utfört efter lokalens förutsättningar samt ändamål.

**Följande punkter ska beaktas i det underlag som bifogas ansökan och som berör brand och utrymningssäkerheten för lokalen:**

Bygglov

Bygglov ska finnas för en byggnad. Bygglovet beskriver vad för sorts verksamhet som är tänkt i aktuell lokal. Förändras verksamheten eller lokalen väsentligt så kan ett nytt bygglov krävas. Bygglovet säkerställer att lokalen/byggnaden är anpassad för verksamheten och att myndigheter har kunskap om vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att få veta vad för bygglov just din lokal/fastighet har så kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun, ha din fastighetsbeteckning redo. ”

**Ritning över lokalen**

Ritning i skala 1:100. Rita gärna in dörrar och åt vilket håll de öppnas, nödbelysning, släckutrustning och vägledande markeringar samt heta ytor i köket. Tänkt bordsplacering både i lokalen och på eventuell uteservering ska framgå.

Avser ansökan endast uteservering ska ritningen bestå av både lokal samt uteservering.

**Personantal**

Det ska i ansökan framgå vilket totalt antal personer man ansöker för i lokalen.

Ingår flera våningar i verksamheten ska personantalet delas upp per våningsplan samt ett totalantal för hela lokalen. Uteserveringar ska redovisas separat.

**Utrymningsvägar**

Placering av utrymningsvägar kan som tidigare beskrivit markeras på ritningen. I text ska bredd och höjd framgå samt om de öppnas inåt eller utåt.

Räddningstjänsten vill också ta del i hur dörren öppnas, alltså vilket beslag (vred, handtag) som är monterat på dörren. Är du osäker så ta ett kort och skicka med i ansökan.

**Utrymningsskyltar**

Utrymningsskyltar kan som tidigare beskrivits markeras på ritningen eller beskrivas i text.

Exempel: Utrymningsskylt är placerad ovanför entrédörr samt ovanför dörr mot kök.

**Nödbelysning och utrymningslarm**

Om det finns nödbelysning och/eller utrymningslarm i lokalen (krav över 150 personer) ska detta beskrivas i text.

**Brandtekniska avskiljningar**

Beskriv brandteknisk avskiljning mot andra utrymmen i byggnaden och eventuellt inom den egna lokalen (till exempel mellan kök och serveringsyta). Informationen återfinns ofta på ritningar från bygglovet som finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret. En annan källa kan vara tidigare framtagen brandskyddsdokumentation. Vid behov av hjälp kan du vända dig till brandkonsultsfirma.

**Släckutrustning**

Släckutrustning kan som tidigare beskrivits markeras på ritningen. Alternativt beskrivas i text. Släckutrustning i en restaurang kan bestå av pulver/kolsyre -släckare, släcksystem över heta ytor (punktsläcksanordning) och brandfilt m.m.

**Ytskikt**

Det ska framgå i text vilket ytskikt som återfinns i lokalen. Ytskikt är materialet som sitter ytterst på väggarna och taket. Exempel på detta kan vara målad betong, träskivor, tapetserad gips m.m

**Gasolhantering**

Det ska i ansökan framgå om verksamheten hanterar gasol. Sker gasolhantering krävs tillstånd. Hur du ansöker finner du via länken [här](http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/brandfarliga-och-explosiva-varor/brandfarlig-vara/tillstand-brandfarlig-vara/).

**Brandskyddskontroll**

Brandskyddskontroll av im- rökkanal genomförs av räddningstjänsten. Det ska finnas ett godkänt protokoll som är max 24 månader gammalt. Detta kontrolleras av räddningstjänsten innan remissvar ges. Vid nyinstallation gäller istället sakkunnigintyg som utfärdas av installatör.

**Vid förändringar av lokalen**

För att RSG ska kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet ur brand- och utrymningsperspektiv, krävs det vid ombyggnad extra dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Detta görs på olika sätt beroende på hur omfattande eventuella förändringar i lokalen varit:

1. Mindre förändring

Om det rör sig om en mindre ombyggnad, som inte är bygglovspliktig, åligger det sökande att intyga att lokalens brandskydd är färdigställt och överensstämmer med brandskyddsbeskrivningen. Verifiering kan t.ex. ske via foto eller mail.

1. Större förändring eller nybyggnad

Om lokalens utformning eller användning ändrats och denna förändring är bygglovspliktig skall hanteringen följa Plan- och bygglagen, PBL. RSG kan yttra sig till Tillståndsenheten efter eventuellt remissyttrande till SBK/Byggnadsnämnden, förutsatt att relationshandling är upprättad och man erhållit slutbevis.

Om yttrande önskas från RSG innan relationshandling är upprättad och slutbevis erhållits, kräver RSG in skriftligt yttrande av brandsakkunnig, ett s.k. sakkunnigutlåtande. Utlåtandet innebär en verifiering av att brandskyddet utformats i enlighet med brandskyddsbeskrivningen.

Beakta att lokalen inte får tas i bruk förrän man erhållit slutbevis från SBK/Byggnadsnämnden.

För mer information kring systematiskt brandskyddsarbete eller ansökan om nytt tillstånd för gasolhantering (**gäller inte för naturgas**) finns att läsa på räddningstjänstens hemsida [www.rsgbg.se](http://www.rsgbg.se)